

## 7C5 (äquivalent 6V6) Paar 6 #1011 + #1012


Messdaten können auf <http://dbl.musicweb.ch/tubedata> heruntergeladen werden.

# Paarmessdaten beide Röhren übereinander gelegt:




# #1011

#1011



# #1012

#1012