

## 7C5 (äquivalent 6V6) Paar 2 #1005 + #1022


Messdaten können auf <http://dbl.musicweb.ch/tubedata> heruntergeladen werden.

# Paarmessdaten beide Röhren übereinander gelegt:




# #1005

#1005



# #1022

#1022