

## 7C5 (äquivalent 6V6) Paar 4 #1007 + #1008


Messdaten können auf <http://dbl.musicweb.ch/tubedata> heruntergeladen werden.

# Paarmessdaten beide Röhren übereinander gelegt:




# #1007

#1007



# #1010

#1010

